様式第２号（第６条関係）

塀の点検表（鉄筋有りの補強コンクリートブロック塀）

点検日：　　　　　　年　　月　　日

点検者：

　コンクリートブロック塀を次のとおり点検しました。なお、点検の結果は、事実に相違ありません。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 2.2ｍ以下である。 | □はい | □いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で15cm未満である。 | □いいえ | □はい □不明 |
| 高さ２ｍ以下の塀で10cm未満である。 | □いいえ | □はい □不明 |
| ３ | 鉄筋 | 壁頂及び基礎は横方向に、壁の端部及び隅各部は縦方向に、それぞれ径９mm以上の鉄筋が入っている。 | □はい | □いいえ □不明 |
| 壁内に径９mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で配筋されている。 | □はい | □いいえ □不明 |
| ４ | 控え壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合） | 3.4ｍ以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの１/５以上突出している。 | □はい | □いいえ |
| ５ | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | □はい | □いいえ □不明 |
| ６ | 傾き  ひび割れ | 全体的に傾いている又は１mm以上のひび割れがある。 | □いいえ | □はい |
| ７ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく。 | □いいえ | □はい |
| ８ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている又は玉石積み擁壁等の上にある。 | □いいえ | □はい |
| 判　　定 | | | | |
| **８項目のうち、１以上の不適合（不明の場合を除く。）がある。** | | | | **□はい** |

備考　この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。