様式第３号（第６条関係）

塀の点検表（鉄筋無しの組積造の塀）

点検日：　　　　　　年　　月　　日

点検者：

組積造の塀を次のとおり点検しました。なお、点検の結果は、事実に相違ありません。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 1.2ｍ以下である。 | □はい | □いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１/10以上ある。 | □はい | □いいえ□不明 |
| ３ | 控え壁 | ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している又は壁の長さが必要寸法の1.5倍以上ある。 | □はい | □いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | □はい | □いいえ□不明 |
| ５ | 傾きひび割れ | 全体的に傾いている又は１mm以上のひび割れがある。 | □いいえ | □はい |
| ６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく。 | □いいえ | □はい |
| ７ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている又は玉石積み擁壁等の上にある。 | □いいえ | □はい |
| 判　　定 |
| **７項目のうち、１以上の不適合（不明の場合を除く。）がある。** | **□はい** |

備考　この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。